****

*/logotip/ CIN*

*/logotip/ CIN*

0CFOL 3APT 20 • 06/2018 • €0,30 bez poreza)

*/logotip/ Preporučen proizvod*

*/logotip/ ITECH*

*ÉCOLE D'INGÉNIEURS*

*FORMATION - RECHERCHE*

*/logotip/ Phycher*

*BIO DÉVELOPPEMENT*

*/logotip/ TEC Laboratories*

**CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.**

Av. de Dom Mendo n° 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia – Portugal

T +351 229 405 000 - [customerservice@cin.com](mailto:customerservice@cin.com)

[**www.cin.com**](http://www.cin.com)

**CIN VALENTINE, S.A.U.**

P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España

T +34 93 565 66 00 - [customerservice.es@cin.com](mailto:customerservice.es@cin.com)

**PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.**

P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - España

T +34 922 505 330 - [customerservice.es@cin.com](mailto:customerservice.es@cin.com)

**CIN CELLIOSE, S.A. - Division CIN Déco**

Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France

T +33 (0) 4 72 39 77 35 - [customerservice.fr@cin.com](mailto:customerservice.fr@cin.com)

**CIN COATINGS POLSKA Sp. z o.o.**

Ul. Ryzowa 53 - 02-495 Warszawa - Polska

T +48 22 8681068 - T +48 518 194 418 - [cinwarszawa@farby-cin.pl](mailto:cinwarszawa@farby-cin.pl)

**TINTAS CIN ANGOLA, S.A.**

R. Pedro Álvares Cabral, n° 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola

T +244 222 397 527 - [tcin@cinangola.co.ao](mailto:tcin@cinangola.co.ao)

**TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, S.A.**

Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique

T +258 21 748 012 - [geral@cin.co.mz](mailto:geral@cin.co.mz)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

Za personalizirane upute i savjete posjetite neku od CIN-ovih trgovina ili se obratite CIN korisničkoj službi (Služba za savjete i tehničku podršku) na besplatni broj 808 253 253 ili na mejl [customerservice@cin.com](mailto:customerservice@cin.com).

ARTILIN  
3A MATE

BOJA PROTIV GRINJA

I KUKACA

ZAŠTITNI SLOJ

OTPORAN NA RAZVOJ GLJIVICA

\* Podaci o razini emisije hlapljivih tvari u zrak zatvorenih prostora, s rizikom toksičnosti udisanjem, izražen na ljestvici od klase A+ (vrlo niske emisije) do C (visoke emisije).

**Certifikati i dozvole:**

* Proizvod odobren od Glavne uprave za zdravstvo (PT/DGS ARMPB-67/2016)
* Klasifikacija "Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima" prema francuskim propisima\*: A+
* Test učinkovitosti insekticida od Laboratoija TEC
* Potvrda o netoksičnosti od Phycher-a
* Sloj otporan na razvoj gljivica prema standardu NF X41-520
* Artilin 3A Mate udovoljava svim zahtjevima europskih propisa (uredba 528/2012)
* Preporučeno od strane Portugalske udruge astmatičara

****

**ARTILIN  
3A MATE**

Protiv grinja, protiv insekata,

sa slojem otpornim na

od razvoja gljivica.

Artilin je već više od 50 godina posvećen razvoju visokoučinkovitih funkcionalnih boja koje djeluju protiv grinja, kukaca i gljivica. Ove boje doprinose zdravlju, udobnosti i općoj dobrobiti u svakodnevnom životu, a njihova funkcionalnost, učinkovitost i netoksičnost znanstveno su dokazane od strane međunarodno priznatih specijaliziranih instituta.

**ARTILIN 3A MATE** jedina je boja protiv insekata i grinja koja ima odobrenja za prodaju u Europskoj uniji, certificirana za svoju učinkovitost, trajnost i ne toksičnost.

**ARTILIN 3A MATE** je boja na bazi vode, namijenjena za bojanje unutarnjih zidova, koja pruža zaštitu od insekata i grinja te stvara sloj otporan na razvoj gljivica. Ovaj proizvod uništava komarce (europske i tropske), muhe, žohare i grinje pri kontaktu te sprječava nastanak paukovih mreža.

**ARTILIN 3A MATE** poboljšava higijenu i uklanja alergene unutar zgrada. Smanjenjem intenziteta i učestalosti astmatičnih napada, doprinosi poboljšanju kvalitete života astmatičara.

**ARTILIN 3A MATE** ne koristi pogonski plin i ne zahtijeva posebne uređaje poput zamki s mamcima.

* JEDINSTVENA NA SVIJETU
* UNIŠTAVA INSEKTE I GRINJE PRI KONTAKTU
* DOKAZANA UČINKOVITOST DO 3 GODINE
* PREVENTIVNO I TERAPIJSKO DJELOVANJE
* POBOLJŠAVA KVALITETU ŽIVOTA ASTMATIČARA

**Dostupnost boja s CIN kvalitetom**

Proizvod Artilin 3A Mate dostupan je u desecima boja, uvijek s maksimalnim iskustvom i CIN kvalitetom.

više od 1h

2. sloj 6h

dobro promiješati

Nakon nekog vremena insekt ugiba.

Insekticid prodire u noge insekta i utječe na njegov središnji živčani sustav.

Aktivna tvar se otpušta tek kada insekt ili grinja stupi u kontakt s obojenom površinom.

ARTILIN 3A MATE formuliran je s aktivnim insekticidnim sastojkom koji se koncentrira na površini sloja boje u obliku mikroskopskih kristala, koji su inertni i stabilni

*/logotip/ 5 GODINA - AÑOS - ANS -YEARS*

*Učinkovitost dokazana*

*Eficacia Probada*

*Efficacité Prouvée*

*Proven Effectiveness*

1-2x

1-2x

m2/L

Proizvod ARTILIN 3A Mate djeluje putem kontakta, stoga ga jednostavno nanesite kao završni sloj. ARTILIN 3A MATE nije otrovan za ljude i toplokrvne životinje.

\* Spreman za primjenu. Razrjeđivanje utječe na učinkovitost proizvoda protiv grinja i kukaca.

spreman za

primjenu \*

14 m2/L/d

za unutarnje prostore

*/logotipo/Colormix 3G*

*Composition instantanée de la couleur*

**KAKO FUNKCIONIRA?**

ARTILIN  
3A MATE

BOJA PROTIV GRINJA  
I KUKACA

ZAŠTITNI SLOJ OTPORAN

NA RAZVOJ GLJIVICA

**Poboljšava kvalitetu života asmatičara**

Mejora la calidad de vida de los asmáticos

Améliore la qualité de vie des asthmatiques

Improves the quality of life of asthmatics

*/logotip/ CIN*